# Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy

## Časť č. 2 predmetu zákazky - logický celok: formátovacia píla

| **Názov a typové označenie:** |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Por. č.** | **Špecifikácia a opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov** | **Požadovaná hodnota vlastností a parametrov** | **Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného zariadenia:** |
| **1.** | **Základný stroj** |
| 1.1 | Oceľový zváraný rám | áno |  |
| 1.2 | Váha stroja  | min. 900 kg |  |
| 1.3 | Maximálna výška rezu  | min. 120mm |  |
| 1.4 | Hlavný motor s výkonom | 5-6 kW |  |
| 1.5 | Max. šírka rezu na paralelnom pravítku  | min. 1300mm |  |
| 1.6 | Pojazd stola po dvoch tyčových vedeniach  | áno |  |
| 1.7 | Pojazdový systém suchý bez potreby mazania | áno |  |
| 1.8 | Ovládací panel nad stolom stroja tlačidlový | áno |  |
| 1.9 | Prepočet bežných geometrických funkcií panelom  | áno |  |
| 1.10 | Vytváranie vlastných programov / funkcií rezu | áno |  |
| 1.11 | Možnosť napojenia externej optimalizácie  | áno |  |
| 1.12 | Prepočet všetkých polôh CNC pravítka oproti pílovému kotúču | áno |  |
| 1.13 | Motorické vysúvanie pílového kotúča  | áno |  |
| 1.14 | Motorické naklápanie pílového kotúča | áno |  |
| 1.15 | Predrez s motorickým prestavením vysunutia | áno |  |
| 1.16 | Predrez s motorickým prestavením na šírku | áno |  |
| 1.17 | Predrez s motorickým prestavením hrúbky | áno |  |
| 1.18 | Prepočet nastavených hodnôt oproti rezu | áno |  |
| 1.19 | Kolmý hliníkový stôl s pravítkami vľavo | áno |  |
| 1.20 | Digitálny doraz pre pravítko vľavo | áno |  |
| 1.21 | Digitálny ukazovateľ pre obidva dorazy | áno |  |
| 1.22 | Motorické prestavenie paralelného pravítka | áno |  |
| 1.23 | Dĺžka stola / rezu  | min. 3200mm |  |
| 1.24 | Svetelné označenie pri zapnutí predrezu | áno |  |
| 1.25 | Podperný rám pre ťažké dosky  | áno |  |
| 1.26 | Pílový kotúč naklápateľná v min. rozsahu | 0-45° |  |
| **2.** | **Príslušenstvo** |
| 2.1 | 2 x pílový kotúč 400 mm | áno |  |
| 2.2 | 2 x predrezový kotúč zložený  | áno |  |
| *Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkaného zariadenia sú pravdivé.* |
|  | *Dodávateľ/Predávajúci:**V ....................., dňa ......................* | *Podpis1:* |  |

(1) Dodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene dodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo zástupca dodávateľa, oprávnený konať v mene dodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu dodávateľa